MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS



Reparaturkupplung EASY-REP

Reparaturkupplung EASY-REP in geteilter Ausführung zur Reparatur von Radialrissen und lokalen Beschädigungen von Abwasserrohren aller Materialien. Der Außendurchmesser des Rohres an der Schadstelle ist vor Ort aufzunehmen.

Rohr DN/Werkstoff \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Artikelnummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_ Stück \_\_\_\_ EP \_\_\_\_ GP

Fabrikat: MÜCHER DICHTUNGEN oder gleichwertig

 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55

Druckdichtigkeit: 0.5 bar

Korrosionsresistenz: TOX®-Technologie

Dichtungsmaterial: EPDM Dichtprofil mit Führungsrillen nach DIN EN 681-1

Edelstahl: V2A/1.4301, alternativ V4A/1.4404 nach DIN EN 10088-2

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C

Norm/Zulassung: DIN EN 681-1, CE06, MPA Prüfbericht Nr. 22 0008278