MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS



Dichtung für Beton-Fußrohre MULTI-STEP

Dichtung MULTI-STEP zum Verbinden von Beton-Fußrohren (KF/KFW – DIN 4032) mit kreis­runden Rohren aller Materialien (z.B. Steinzeug, Kunststoff etc.).

Rohr 1 DN/Werkstoff \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Rohr 2 DN/Werkstoff \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Artikelnummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_ Stück \_\_\_\_ EP \_\_\_\_ GP

Fabrikat: MÜCHER DICHTUNGEN oder gleichwertig

50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55

Druckdichtigkeit: 0.5 bar Wasser / -0.3 bar Vakuum

Dichtungsmaterial: EPDM Dichtprofil nach DIN EN 681-1 mit innenliegendem Stahlkorb

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C

Norm/Zulassung: DIN EN 681-1, CE06