MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS

 

Zwischenring für Straßenablauf

Zwischenring DN 450 als Fugenabdichtung für Betonfertigteile beim Straßenablaufsystem Nassschlamm nach DIN 4052.

Artikelnummer \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 \_\_\_\_ Stück \_\_\_\_ EP \_\_\_\_ GP

Fabrikat: MÜCHER DICHTUNGEN oder gleichwertig

 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55

Druckdichtigkeit: 0.5 bar

Dichtungsmaterial: EPDM Dichtprofil nach DIN EN 681-1

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C

Norm/Zulassung: DIN 4052, CE06