MUSTERLEISTUNGSVERZEICHNIS



Frostschutz-Einsatz für Straßenkappen

Frostschutz Gummi-Einsatz für Straßenkappen zur Verhinderung von Festfrieren sowie zum Schutz vor eindringendem Wasser und sonstigen Verschmutzungen.

Unterflurhydrant DN 80 (341/236mm) DIN 4055 Stück \_\_\_\_ EP\_\_\_\_ GP\_\_\_\_

Schieber (157mm) DIN 4056 Stück \_\_\_\_ EP\_\_\_\_ GP\_\_\_\_

Hausanschlussarmatur (92mm) DIN 4057/38 (A) Stück \_\_\_\_ EP\_\_\_\_ GP\_\_\_\_

Hausanschlussarmatur (118mm) DIN 4057/74 (B) Stück \_\_\_\_ EP\_\_\_\_ GP\_\_\_\_

Fabrikat: MÜCHER DICHTUNGEN oder gleichwertig

 50226 Frechen, T +49 2234 928 03-0, F -55

Dichtungsmaterial: EPDM Dichtprofil nach DIN EN 681-1

Temperaturbeständigkeit: -40°C bis +120°C, kurzfristige Spitzentemperatur +160°C

Norm/Zulassung: DIN EN 681-1, CE06